**Przedmiar robót związanych z remontem elewacji budynku OSP Małusy Małe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiały** | **obmiar** |
| Styropian 8/10cm | 60m3 |
| Styropian 2cm | 1m3 |
| Klej do styropianu | 120 worek |
| Klej do siatki | 130 worek |
| Kołek do styropianu | 2400szt |
| Siatka podtynkowa | 13szt |
| Uni grunt | 50l |
| Kątownik z siatką | 150szt |
| Grunt podtynkowy pod tynk silikonowy | 175kg |
| Tynk silikonowy z dopłatą do koloru | 1500kg |
| Taśmy, folie malarskie | Wg potrzeby |
| Parapet stalowy kolor ral 8017 | 50mb |
| Zaślepka parapetu 30cm | 23 szt |
| Piana pistoletowa | 25szt |
| Deska calowa | 56mb |
| Obróbka pod rynnowa | 48mb |
| Obróbka wiatrowa | 29mb |
| Rynna dachowa | 48mb |
| Haki | 100szt |
| Złączka rynny | 10szt |
| Denka | 4szt |
| Leje | 4szt |
| Rura spustowa | 32mb |
| Złączka rury | 4szt |
| Kolanka | 12szt |
| Kołki, obejmy | 16szt |
| Wkręty | Wg potrzeby |
| Podbitka pcv , listwy, stelaż, wieszaki | 50mb |
|  |  |
| **Robocizna** |  |
| Elewacja budynku z wyłączeniem części usługowej | 508m2 |
| Montaż stelaża oraz podbitki dachowej | 50mb |
| Demontaż/montaż desek | 28mb |
| Montaż obróbek | 58mb |
| Montaż rynien | 50mb |
| Montaż rur spustowych | 32mb |
| Skucie betonu i obkopanie budynku dookoła na ok.10cm | 73mb |
|  | - |
|  |  |